実績報告書　添付書類（７）

　チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査項目 | チェックのポイント |  |
| １　流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞はないか |  |
| ２　放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか |  |
| ３　誤接合の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
| 雨水や工事排水等が流入していないか |  |
| ４　升の位置及び種類 | 起点 屈曲点 合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか |  |
| ５　流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の  変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはない  か |  |
| ６　かさ上げの状況 | ﾊﾞﾙﾌﾞの操作など維持管理を容易に行うことができるか |  |
| ７　浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか |  |
| ８　漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| ９　浄化槽本体の水平の状況 | 水平に保たれているか |  |
| 10　接触材の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか |  |
| 11　ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥運送装置の  　　変形、破損、固定の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 12　消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 13　ポンプ装置（流入ポンプ及び放流ポンプ）  の設置、稼働状況 | ポンプ升に変形や破損はないか |  |
| ポンプ升に漏水のおそれはないか |  |
| ポンプが２台以上設置されているか |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか |  |
| ポンプの固定が十分行われているか |  |
| ポンプの取り外しは可能か |  |
| ﾎﾟﾝﾌﾟの位置や配管が ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの稼働を妨げるおそれはないか |  |
| 14　ブロアーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか |  |
| 固定が行われているか |  |
| アースはされているか |  |
| 漏電のおそれはないか |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  　　令和　　年　　月　　日  　　　　　　　　　　　　　　　　担当浄化槽設備士氏名 (※)  　（浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　　　　） | | |

(※)本人が手書きしない場合は、**記名押印**してください。